**Организация с Ограниченной Ответственностью**

**«Джета Трейд»**

**664047, Иркутская область**

**город Иркутск**

**улица Карла Либкнехта**

**дом 202 офис 7**

**ИНН: 3811470250**

**ООО "Джета Трейд" выражает вам своё почтение, и просит рассмотреть заявку на закупку следующего товара:**

**Наименование и технические характеристики Товара:**

| **Наименование продукции** | **Функциональные, технические характеристики** | **Кол-во, штук** |
| --- | --- | --- |
| А-44 Стол эргономичный 1600\*1100\*750мм **правый** c полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок (или эквивалент) | Материал исполнения стола - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Каркасвыполнен из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм.  Торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет мебели толщиной 0,5 мм.  Столешницавыполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 22 мм , с облицовкой противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  По передней стенке установлена царга на 2/3 высоты стола, которая выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщина18мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Стол оборудован регулируемыми металлическими опорами с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм. Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм.  В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Длина столешницы по правому краю - 1100 мм.  Длина столешницы по переднему краю - 1600мм.  Ширина столешницы по левому краю - 700мм.  Ширина столешницы по правому краю - 600мм.  Высота стола в сборе – 750мм  Стол комплектуется полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок.  Цвет полки: черный  Высота: 30 мм  Глубина: 325 мм  Ширина: 540мм  Материал: пластик  Эргономические свойства: подходит под стандартные клавиатуры,  надежные стальные крепления, углубления для дополнительных аксессуаров  Подставка под системный блок разборная, устанавливается на колесные опоры 4шт.  Цвет: черный  Максимальная нагрузка, до: 20 кг  Материал: пластик  Эргономические свойства: ширина системного блока от 16.5 до 26.5 см.  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 27 |
| А-44 Стол эргономичный 1600\*1100\*750мм **левый** c полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок (или эквивалент) | Материал исполнения стола - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Каркасвыполнен из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм  Торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет мебели толщиной 0,5 мм.  Столешницавыполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 22 мм , с облицовкой противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  По передней стенке установлена царга на 2/3 высоты стола, которая выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели.  Стол оборудован регулируемыми металлическими опорами с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм. Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм.  В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Длина столешницы по левому краю - 1100мм.  Длина столешницы по переднему краю - 1600мм.  Ширина столешницы по правому краю - 700мм.  Ширина столешницы по левому краю - 600мм.  Высота стола в сборе – 750мм  Стол комплектуется полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок.  Цвет полки: черный  Высота: 30мм  Глубина: 325мм  Ширина: 540мм  Материал: пластик  Эргономические свойства: подходит под стандартные клавиатуры,  надежные стальные крепления, углубления для дополнительных аксессуаров  Подставка под системный блок разборная, устанавливается на колесные опоры 4шт.  Цвет: черный  Максимальная нагрузка, до: 20 кг  Материал: пластик  Эргономические свойства: ширина системного блока от 16.5 до 26.5 см.  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 26 |
| А-9 Стол приставной (брифинг приставка) 1100\*600\*750мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Каркас выполнен из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18мм.  Торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет мебели толщиной 0,5 мм.  Столешница выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 22 мм , с обрамлением рабочих торцов противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  По середине установлена царга на 2/3 высоты стола, которая выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Приставка оборудована регулируемыми металлическими опорами с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Длина – 1100мм  Ширина - 600мм  Высота стола в сборе – 750мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 1 |
| А-14D Стол приставной (приставка угловая) 700\*700\*750мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Каркас выполнен из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет мебели толщиной 0,5 мм.  Столешница выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 22 мм, с обрамлением рабочих торцов противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  Столешница крепится на две опоры, которые выполнены из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм , с обрамлением рабочих торцов противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,5 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели.  Приставка оборудована регулируемыми металлическими опорами с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Длина –700мм  Ширина - 700 мм  Высота стола в сборе – 750мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 1 |
| А-10 Стол письменный (стол рабочий прямой) 900\*700\*750мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Каркас выполнен из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет мебели толщиной 0,5 мм.  Столешница выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 22 мм, 25 мм, с обрамлением рабочих торцов противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  По передней стенке установлена царга на 2/3 высоты стола, которая выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм .  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Стол оборудован регулируемыми металлическими опорами с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм. Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В конструкции стола имеется отделение под системный блок и полка под клавиатуру на роликовых направляющих.  В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Длина - 900мм  Ширина - 700мм  Высота стола в сборе – 750 мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 1 |
| А-2 Стол письменный (стол рабочий прямой) 1600\*700\*750мм  c полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Каркас выполнен из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм.  Торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет мебели толщиной 0,5 мм.  Столешница выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 22 мм, с обрамлением рабочих торцов противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  По передней стенке установлена царга на 2/3 высоты стола, которая выполнена из термостойкой ламинированной ДСП толщиной 18 мм  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Стол оборудован регулируемыми металлическими опорами с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм. Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Длина - 1600мм  Ширина - 700мм  Высота стола в сборе – 750мм  Стол комплектуется полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок.  Цвет полки: черный  Высота: 30мм  Глубина: 325мм  Ширина: 540 мм  Материал: пластик  Эргономические свойства: подходит под стандартные клавиатуры,  надежные стальные крепления, углубления для дополнительных аксессуаров  Подставка под системный блок разборная, устанавливается на колесные опоры 4шт.  Цвет: черный  Максимальная нагрузка, до: 20 кг  Материал: пластик  Эргономические свойства: ширина системного блока от 16.5 до 26.5 см.  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 1 |
| А-18 Тумба низкая (шкаф) 800\*400\*750мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ цвет мебели.  Каркас выполнен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ЛДСП толщиной 22 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Задняя стенка выполнена из МДФ в цвет мебели толщиной 3 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Количество полок 1 шт.  Полки в шкафах стационарные, устанавливаются на усиленные стяжки.  Количество распашных дверей 2 шт.  Ручки, используемые для открывания дверей, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «никель» и имеют форму «скобы».  Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование..  Шкаф не имеет цоколя, устанавливается на металлические регулируемые опоры с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 400мм  Ширина - 800мм  Высота в сборе – 750мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 2 |
| А-20 Тумба мобильная 400\*450\*560мм 3 ящика (или эквивалент) | Материал исполнения – ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ в цвет мебели.  Конструкция состоит из корпуса, выдвижных ящиков, и верхней панели (топа).  Каркас выполнен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, облицовка кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ДСП толщиной 22 мм, с обработкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Ящики на роликовых направляющих 3 шт., состоят из фасадов, фолдингов, толщиной 12 мм и врезного дна, выполненного из ДВП толщиной 3,2 мм.  Ручки, используемые для открывания ящиков, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «металлик» и имеют форму «скобы» с расширением от центра к краям. Ручки длиной 135 мм.  Верхний ящик комплектуется мебельным замком.  Тумба комплектуется мебельными колесами, количество 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 450мм  Ширина - 400мм  Высота - 560мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 53 |
| А-28 Шкаф для одежды 800\*580\*1910мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ цвет мебели.  Каркас выполнен из ламинированной ДСП толщиной н 18 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ЛДСП толщиной 22 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Задняя стенка выполнена из МДФ в цвет мебели толщиной 3 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Количество полок 2 шт.  Полки в шкафах стационарные, устанавливаются на усиленные стяжки.  Комплектуется металлической продольной штангой для вешалок, количество 1 шт.  Количество распашных дверей 2 шт.  Ручки, используемые для открывания дверей, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «никель» и имеют форму «скобы» .  Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование.  Шкаф не имеет цоколя, устанавливается на металлические регулируемые опоры с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 580мм  Ширина - 800мм  Высота в сборе - 1910мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 22 |
| А-23.0 Шкаф офисный (шкаф комбинированный, без стекла) 800\*400\*1910мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ цвет мебели.  Каркас выполнен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ЛДСП толщиной 22 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Задняя стенка выполнена из МДФ в цвет мебели толщиной 3 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Количество полок 4 шт.  Полки в шкафах стационарные, устанавливаются на усиленные стяжки.  Количество низких распашных дверей 2 шт.  Ручки, используемые для открывания дверей, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «никель» и имеют форму «скобы» .  Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование.  Шкаф не имеет цоколя, устанавливается на металлические регулируемые опоры с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 400мм  Ширина - 800 мм  Высота в сборе - 1910 мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 20 |
| А-23.0 Шкаф офисный (шкаф комбинированный, со стеклом) 800\*400\*1910мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ цвет мебели.  Каркас выполнен из ламинированной ДСП 18 мм , с облицовкой кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ЛДСП толщиной 22 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Задняя стенка выполнена из МДФ в цвет мебели толщиной 3 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Количество полок 4 шт.  Полки в шкафах стационарные, устанавливаются на усиленные стяжки.  Количество распашных дверей 2 шт.  Количество стеклянных дверей 2 шт.  Стекло прозрачной толщиной 5 мм.  Ручки, используемые для открывания дверей, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «никель» и имеют форму «скобы».  Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование.  Шкаф не имеет цоколя, устанавливается на металлические регулируемые опоры с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 400мм  Ширина - 800мм  Высота в сборе - 1910 мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 2 |
| А-25 Шкаф офисный (шкаф средний) 800\*400\*1520мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ цвет мебели.  Каркас выполнен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ЛДСП толщиной 22 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Задняя стенка выполнена из МДФ в цвет мебели толщиной 3 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели.  Количество полок 2 шт.  Полки в шкафах стационарные, устанавливаются на усиленные стяжки.  Количество распашных дверей 2 шт.  Ручки, используемые для открывания дверей, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «никель» и имеют форму «скобы» .  Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование.  Шкаф не имеет цоколя, устанавливается на металлические регулируемые опоры с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 400мм  Ширина - 800мм  Высота в сборе - 1520мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 1 |
| А-17 Шкаф офисный (шкаф узкий закрытый) 400\*400\*1910мм (или эквивалент) | Материал исполнения - ламинированная ДСП, с обработкой торцов кантом из ПВХ цвет мебели.  Каркас выполнен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ толщиной 0,5 мм.  Топ выполнен из ламинированной ЛДСП толщиной 22 мм, с облицовкой кромки кантом ПВХ 2 мм.  Задняя стенка выполнена из МДФ в цвет мебели толщиной 3 мм.  Поверхности устойчивы к регулярной влажной уборке любыми применяемыми моющими средствами.  Цвет орех палдао. Товар докупается к имеющейся мебели. Оттенок по согласованию с Заказчиком.  Количество полок 3 шт. Полки в шкафах стационарные, устанавливаются на усиленные стяжки.  Количество распашных дверей 1 шт.  Ручки, используемые для открывания дверей, изготовлены из металла с защитным покрытием, окрашены путем напыления в цвет «никель» и имеют форму «скобы» .  Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование.  Шкаф не имеет цоколя, устанавливается на металлические регулируемые опоры с пластиковыми наконечниками диаметром 15 мм.  Количество опор 4 шт.  Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка диаметром 15 мм. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп".  Габариты:  Глубина - 400мм  Ширина - 400 мм  Высота в сборе - 1910 мм  Поставляется в разобранном виде.  Упаковка заводская с маркировкой изделия. | 1 |

**В связи с чем, просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием сроков поставок, условиями оплаты, а также с учётом предусмотренных скидок.**

**Мы будем рады сотрудничать с Вами и надеемся на успешную реализацию совместных проектов.**

**С уважением Роман, связаться со мной по всем вопросам можно на почту и по телефону:**

**shigurov.roman@gmail.com**

**89997055748**

**С уважением к Вам!**

**Адрес поставки:** Архангельская область

**КАРТОЧКА КОМПАНИИ**

| *РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ* | |
| --- | --- |
| Полное или сокращенное наименование фирмы (в соответствии с учредительными документами) | ООО "Джета Трейд" |
| Юридический адрес (в соответствии с Учредительными документами) | **664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 202, офис 7** |
| Фактический адрес (адрес доставки корреспонденции) | **664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Чехова д10, кв 17** |
| Дата регистрации | 19 августа 2020 г |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | **3811470250** |
| Код причины постановки на учет (КПП) | **381101001** |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | **1203800017035** |
| e-mail: | **paulpimenovnz@gmail.com** |
| *БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ* | |
| ***Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»*** | |
| Расчетный счет | 40702810512500008109 |
| Полное наименование учреждения банка клиента | Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» |
| Банковский идентификационный код (БИК) | 044525999 |
| Корреспондентский счет | 30101810845250000999 |