**Требования к товару (Описание объекта закупки)**

Раздел 1. Спецификация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п..п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кровать для взрослых бытового назначения | шт. | 60 |
| 2 | Кровать для взрослых бытового назначения | шт. | 18 |
| 3 | Шкаф для спальни | шт. | 48 |
| 4 | Тумба прикроватная | шт. | 100 |
| 5 | Стол для спальни | шт. | 70 |
| 6 | Стеллаж для спальни, тип 1 | шт. | 30 |
| 7 | Стеллаж для спальни, тип 2 | шт. | 22 |

Раздел 2. Описание объекта закупки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Функциональные и качественные характеристики** | **Требуемое значение показателя** | **Обоснование включения дополнительных характеристик изделий** |
| **Общие требования: Мебель и конструктивные элементы мебели сочетаются с интерьерными решениями помещений** | | | |
| 1. Кровать для взрослых бытового назначения    Описание: Матрас Sonberry Лайт Кокос ТФК, пружинный | **Характеристики по КТРУ:** |  |  |
| Вид материала каркаса кровати | Дерево |  |
| Кровать многоярусная | Нет |  |
| **Дополнительные характеристики:\*** |  |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 2042 (±10)x720 (±10)x 943 (±10) | Обусловлено необходимостью размещения в существующих конфигурациях спальных помещений |
| Габаритные размеры спального места (ДхШ), мм | 2000х900 (±10)мм | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Кровать должна быть с трехсторонним ламинированным ограждением на одном уровне по высоте | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Вид материала изготовления | Высококачественный ЛДСП | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Толщина ЛДСП, мм | не менее 16 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Толщина кромки ПВХ, мм | не менее 2 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Цвет ЛДСП | [«Золотой дуб»]\* | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией помещения |
| Спальное место должно быть снабжено дополнительной средней опорой из ЛДСП | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Максимальная нагрузка на спальное место, кг | не менее 120 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| В комплект поставки входит матрас | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры матраса (ВхДхШ), мм | 200(±10)х2000х900 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Матрас должен быть двухсторонний, анатомический с ортопедическим эффектом, средней жесткости | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Матрас должен выдерживать регулярные интенсивные нагрузки, кг | до 120 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Состав матраса:  Чехол-жаккард синтетический стеганный на синтепоне | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения долговечности использования изделия |
| Пенополиуретан и  Кокосовое волокно с двух сторон | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения долговечности использования изделия за счет повышенной степени износостойкости поролона |
| Система поддержки: независимый пружинный блок TFK (h-140мм., плотность 512 пружин на одно спальное место каждая из которых помещена в отдельный чехол) | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения долговечности использования изделия |
| Усиление по периметру матраса | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
|  |  |  |  |
| 2. Кровать для взрослых бытового назначения  Описание: 02 кровать двухярусная.jpg  Описание: Матрас Sonberry Лайт Кокос ТФК, пружинный | **Характеристики по КТРУ:** |  |  |
| Вид материала каркаса кровати | Дерево |  |
| Кровать многоярусная | Да |  |
| Количество ярусов, штука | 2 |  |
| **Дополнительные характеристики:\*** |  |  |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 2522 (±10)x1115 (±10)x 1800 (±10) | Обусловлено необходимостью размещения в существующих конфигурациях спальных помещений |
| Габаритные размеры спального места (ДхШ), мм | 2000х900 (±10)мм | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Вид материала изготовления | Высококачественный ЛДСП | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Толщина ЛДСП, мм | не менее 16 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Кромка ПВХ должна быть в цвет корпуса и фасадов | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия |
| Толщина кромки ПВХ, мм | не менее 2 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Цвет ЛДСП | [«Золотой дуб»]\* | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией помещения |
| Кровать должна быть оснащена кроватным настилом и металлическим ограничителем спального места | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Латы настила должны быть установлены на металлические продольные царги с латодержателями | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Максимальная нагрузка на спальное место, кг | не менее 80 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| У кровати правосторонней с левой стороны и у кровати левосторонней с правой стороны должна располагаться интегрированная лестница | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Ширина интегрированной лестницы, мм | Не менее 444 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Интегрированная лестница должна быть изготовлена из ЛДСП с 5 ступенями с планками под каждой | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Планка из ЛДСП толщиной не менее 16 мм чёрного цвета должна обеспечивать усиление ступеней | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Под двумя нижними ступенями должны располагаться ящики для хранения на направляющих неполного выдвижения | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Размеры фасадов ящиков (ШхГ), мм | 440х207(±10) | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Цвет фасадов ящиков | ["Белый" лак глянец]\* | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией помещения |
| Максимальная нагрузка на ступени лестницы, кг | не менее 100 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Между двумя опорными стенками кровати под спальным местом должна быть образована ниша | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры ниши (ШхВхГ), мм | 2000х1400х940(±10) | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| В нишу должна быть установлена выкатная кровать на колесной опоре с кроватным настилом в комплекте. | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры выкатной кровати (ШхВхГ), мм | 1924х610х846(±10) | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры выкатной кровати (спальное место) (ДхШ), мм | 1900х800(±10) | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| В комплект поставки входит два матраса | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры первого матраса (ВхДхШ), мм | 200(±10)х2000х900 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры второго матраса (ВхДхШ), мм | 200(±10)х1900х800 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Матрасы должны быть двухсторонние, анатомические с ортопедическим эффектом, средней жесткости | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Матрасы должны выдерживать регулярные интенсивные нагрузки, кг | до 120 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Состав матрасов:  Чехол-жаккард синтетический стеганный на синтепоне | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения долговечности использования изделия |
| Пенополиуретан и  Кокосовое волокно с двух сторон | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения долговечности использования изделия за счет повышенной степени износостойкости поролона |
| Система поддержки: независимый пружинный блок TFK (h-140мм., плотность 512 пружин на одно спальное место каждая из которых помещена в отдельный чехол) | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения долговечности использования изделия |
| Усиление по периметру матраса | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| 3. Шкаф для спальни  Описание: 03 шкаф.jpg | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1000(±10) x2092(±10)x460(±10) |  |
| Вид материала изготовления | высококачественный ЛДСП |  |
| Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |  |
| Материал торцевых поверхностей | Кромка ПВХ |  |
| Толщина кромки ПВХ корпуса и дверей, мм | Не менее 2 |  |
| Толщина кромки ПВХ полок, мм | Не менее 0,4 |  |
| Материал изготовления задней стенки | ОДВП |  |
| Толщина ОДВП, мм | Не менее 4 |  |
| Цвет ОДВП | [Глянцевый белый]\* |  |
| Шкаф разделен на две секции | соответствие |  |
| Ширина каждой секции, мм | 474(±10) |  |
| Шкаф должен быть оснащен двумя составными распашными дверями: одна – [цвет «Дуб золотой» комбинируется с «Белым» с рисунком лак глянец, вторая - цвет "Дуб золотой" комбинируется с «сумеречным голубым» лак глянец]\* | соответствие |  |
| Ручки -пластиковые, [квадратной формы 60х60мм, цвет-белый]\* | соответствие |  |
| Одна секция шкафа должна иметь не менее двух полок (сверху и снизу) и штангу | соответствие |  |
| Высота ниши между полками, мм | Не менее 1384 |  |
| Вторая секция должна иметь полки | Не менее 6 полок |  |
| Расстояние между полками варьируется, мм | от 250 до 295 |  |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | не менее 15 |  |
| Опоры шкафа регулируемые по высоте в диапазоне, мм | 15(±1) |  |
| Фасады: правый и левый должны иметь возможность замены местами. | соответствие |  |
| 4. Тумба прикроватная  Описание: 04 тумба выкатная.jpg | **Характеристики по КТРУ:** |  |  |
| Вид материала корпуса | ЛДСП |  |
| Тип каркаса | Деревянный |  |
| **Дополнительные характеристики:\*** |  |  |
| Тумба выкатная | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  (высота изделия указана с учетом опор) | 390(±10)x400(±10)x 354(±10) | Обусловлено необходимостью размещения в существующих конфигурациях спальных помещений |
| Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Цвет корпуса тумбочки | [«Золотой дуб»]\* | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией помещения |
| Края корпуса и фасада | Кромка ПВХ | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Кромка ПВХ должна быть в цвет ЛДСП | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия |
| Толщина ПВХ, мм | Не менее 2 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| В верхней части тумбочки должна располагаться ниша | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Высота ниши, мм | не менее 97 | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| В нижней части должен быть расположен 1 ящик на направляющих неполного выдвижения | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Габаритные размеры фасада ящика, мм | 350х154(±10) | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Цвет фасада ящика | [«сумеречно голубой» лак глянец]\* | Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией помещения |
| Ручка -пластиковая, [квадратной формы 60х60мм, цвет-белый]\* | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Тумба оснащена четырьмя колесными опорами [белого цвета]\* с тормозом | соответствие | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства использования изделия |
| Максимальная нагрузка на ящик, кг | не менее 15 | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
|  |  |  |  |
| 5. Стол для спальни  Описание: 05 стол.jpg | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1200(±10)х750(±10)х620 (±10) |  |
| Вид материала изготовления | Высококачественный ЛДСП |  |
| Толщина ЛДСП, мм | не менее 16 |  |
| Кромка ПВХ должна быть в цвет корпуса и фасадов | соответствие |  |
| Толщина кромки ПВХ, мм | не менее 2 |  |
| Столешница должна быть снабжена откидной панелью, за которой располагается ниша с тремя секциями для хранения письменных принадлежностей | соответствие |  |
| Под столешницей должна располагаться открытая ниша | соответствие |  |
| Высота ниши, мм | не менее 96 |  |
| Стол должен быть оснащен тумбой с 3 ящиками на направляющих неполного выдвижения | соответствие |  |
| Габаритные размеры фасада ящика, мм | 350х154 |  |
| Тумба должна иметь возможность размещения, как с левой, так и с правой стороны стола | соответствие |  |
| Цвет фасадов ящиков и задняя царга стола | ["Белый" (на ящиках -лак глянец)]\* |  |
| Цвет боковых вставок опор стола и откидная панель столешницы | [«сумеречно голубой»]\* |  |
| Ручки -пластиковые, [квадратной формы 60х60мм., цвет-белый]\* | соответствие |  |
| Максимальная нагрузка на ящик, кг | не менее 15 |  |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | не менее 15 |  |
| Максимальная нагрузка столешницу, кг | не менее 15 |  |
| 6. Стеллаж для спальни, тип 1  Описание: 09 сталлаж-полка  600.jpg | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 600(±10)х2092(±10)х460(±10) |  |
| Вид материала изготовления | Высококачественный ЛДСП |  |
| Толщина ЛДСП, мм | не менее 16 |  |
| Кромка ПВХ корпуса и дверей должна быть в цвет ЛДСП | соответствие |  |
| Толщина кромки ПВХ, мм | не менее 2 |  |
| Внизу стеллажа должны располагаться 2 ящика на направляющих неполного выдвижения | соответствие |  |
| Габаритные размеры фасадов ящиков, мм | 594х156 (±5) |  |
| Над нижними ящиками должна располагаться система из полок и перегородок, образующих ниши для хранения: 2 ниши за распашными фасадами и открытые секции, высотой 328(±5)мм | соответствие |  |
| Габаритные размеры ниши, мм | 396х328(±5) |  |
| Цвет фасада ящиков и дверей | [«Белый» с рисунком лак глянец и цвет «сумеречный голубой» лак глянец]\* |  |
| Ручки -пластиковые, [квадратной формы 60х60мм., цвет-белый]\* | соответствие |  |
| Цвет задней стенки системы из полок и перегородок выполненные из ЛДСП | [«Белый» лак глянец]\* |  |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | не менее 15 |  |
| Максимальная нагрузка на ящик, кг | не менее 15 |  |
| Стеллаж должен быть оснащен регулируемыми по высоте опорами в диапазоне 15 (±1)мм | соответствие |  |
|  |  |  |  |
| 7. Стеллаж для спальни, тип 2  Описание: 07 стеллаж 900.jpg | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 900(±10)х2092(±10)х460(±10) |  |
| Вид материала изготовления | Высококачественный ЛДСП |  |
| Толщина ЛДСП, мм | не менее 16 |  |
| Кромка ПВХ корпуса и фасада должна быть в цвет ЛДСП | соответствие |  |
| Толщина кромки ПВХ, мм | не менее 2 |  |
| В нижней части стеллажа должны располагаться две ниши | соответствие |  |
| Габаритные размеры ниши, мм | 424х302(±10) |  |
| Ниши должны закрываться распашными дверями. | соответствие |  |
| Над нишами, расположенными в нижней части стеллажа, должна располагаться система из полок и перегородок, образующих ниши для хранения: | четыре ниши размером не менее 424х328 мм за распашными дверями и открытые секции, высотой не менее 328 мм |  |
| Цвет фасада дверей | [«Белый» с рисунком лак глянец и цвет «сумеречный голубой» лак глянец]\* |  |
| Ручки -пластиковые, [квадратной формы 60х60мм., цвет-белый]\* | соответствие |  |
| Цвет задней стенки системы полок и перегородок выполненные из ЛДСП | [2-х цветов: «Белый» лак глянец и «сумеречный голубой» лак глянец]\* |  |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | не менее 15 |  |
| Стеллаж должен быть оснащен регулируемыми по высоте опорами в диапазоне 15 (±1)мм | соответствие |  |

\* Требования к дополнительным характеристикам обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат ст.33 44-Ф3.